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 文章标题（二号黑体，居中）
作者姓名1，作者姓名2，……（四号仿宋体）
（1．作者1单位，城市 邮编；2．作者2单位，城市 邮编；……）（五号宋体）
摘 要：（五号黑体）能源消耗及环境问题日益严重，减少碳排放、建设低碳城市已成为可持续发展的重点。基于扩展的Kaya恒等式建立因素分解模型，应用对数平均迪氏指数（LMDI）分解方法对能源消费碳排放变化进行分解，探讨其主要影响因素的作用机理并量化其贡献率。结果表明：能源消费碳排放贡献率最大的为经济产出效应，达到155.76%；其他各影响因素按贡献率绝对值大小依次为能源效率效应为-87.68%，产业结构效应为14.36%，人口规模效应为13.42%，产业能源消费碳排放效应为4.13%。碳减排的重点在于调整产业结构、优化能源结构、提高能源效率及发展碳汇项目等，为低碳城市建设提供保障。（五号楷体，摘要内容包括研究目的、方法、结果和结论4部分。采用第三人称的写法，字数控制在200～300字）
关键词：（五号黑体）煤粉燃烧；一次风率；煤粉细度（五号楷体,词与词之间用分号隔开）

   中图分类号：（五号黑体）TB17 (五号Times New Roman)     文献标志码：（五号黑体）A (五号
Times New Roman)
  Predicting the blended coals quality and combustion characteristics（四号 Times New Roman，除标题第一个单词第一个字母以及专有名词首字母大写外，其余均为小写）
                       CHEN Binhua1，ZHAO Lan2(五号 Times New Roman, 斜体)
(1．School of Energy and Power Engineering，Xi’an Jiaotong University，Xi’an 710049，China；2.) (五号 Times New Roman)

Abstract: (五号 Times New Roman，加粗) The predicting model based on the GA-BP network was established to meet the requirement for the on-line prediction of power coal quality and combustion characteristics by the digital information control system. 
Keywords: (五号 Times New Roman，加粗)  GA-BP network; coal blending; predicting model; index （五号Times New Roman，词与词之间用分号隔开）

（正文汉字五号宋体，字母及数字五号Times New Roman）在全球气候变暖的背景下，世界各国开展了一系列的温室气体减排行动。具体的措施包括：提高能源利用效率；实现能源结构向低含碳量燃料转变：开发核能，使用以风能、太阳能、潮汐能为代表的可再生能源；增强生物碳汇等。其中CO2捕获与封存技术作为未来实现低碳经济转型的重要环节，由于其高效的减排能力近年来受到政府、企业以及科研机构的广泛关注。
1 CO2捕获与封存技术（一级标题四号黑体）
1.1  捕获阶段（五号黑体）

捕获阶段是CCS整体工作中最开始的阶段。即在化石燃烧发电前后阶段将CO2分离。二氧化碳的捕获主要有三种技术方法：燃烧前捕获(pre-combustion)、富氧燃烧(oxy-fuel combustion)和燃烧后捕获(post-combustion)。
1.2  运输阶段

二氧化碳运输可使用汽车、火车、轮船以及管道。其中管道运输是一种成熟的市场技术也是运输CO2最常用的方法。代表性操作是将气态CO2施加大于8 MPa的压力进行压缩，目的是避免两相流和提高CO2的密度，因而便于运输和降低成本。船运一般适合运输少量CO2或为避免长途跋涉的丘陵山地。

气固两相的相互作用包括质量、动量和能量传递，其中质量传递由两相之间的气动阻力产生，可表示为
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（公式编辑器制作）（1）

式中：ρ1为气相密度，kg/m3；D为……依此类推（文中所有变量符号以及缩写均需在首次出现时给出其含义）
2  冲击射流火焰燃烧数值模拟
2.1  火焰特性
本文所涉及的物理模型在前文已有详述，现在分析本文涉及到的一种预混火焰——富氢/空气(HR)火焰。一维未拉伸层流火焰的参数已通过氢和碳氢化合物的动力学机制计算出，如表1所示。本文研究的HR火焰的平均出口速度(取决于体均速度Ub)Uj控制在3 m/s。
 表1  火焰特性（小五号黑体，三线表，表中变量与单位之间用“/”隔开）

Tab. 1  Flame characteristics（小五号Times New Roman，加粗）
	火焰
	燃料和空气当量比

Φ
	热传导率

/(w(m-1(K-1)
	火焰厚度

ρ/mm

	HR
	1.33
	3.57
	3.26

	火焰
	Lewis数
Le
	Markstein数
Ma
	Damkother数
Da

	HR
	1.7
	1.5
	14


3  停滞板燃烧器冷态流场模拟

3.1  算例描述及湍流模型

在指定的计算区域，本文不考虑旋流器内部的流场状况，而是根据实验测得旋流器出口处的流场特性，通过自定义函数来确定燃烧器出口轴向速度U和旋流速度沿径向分布，如图1所示，其中r为流场中任意一点到中心轴线的距离。
[image: image2.png]   图1 燃烧器轴向速度和旋流速度径向分布（小五号黑体，不同曲线用不同图例表示，并加以说明；变量与单位之间用“/”隔开）
Fig.1 Radial velocity …（小五号Times New Roman，加粗）
4 结论
停滞板燃烧器的湍流流场对湍流燃烧有很重要的影响，因此选择合适的湍流模型对湍流燃烧的数值模拟非常重要。本文通过分析不同湍流模型的流场和速度分布并对比实验和数值模拟，主要结论为：
 (1) 在冷态流场中，AKN模型和RNG k-模型比标准k-模型能够更准确地模拟冲击射流场的速度场和湍动能分布。
(2) 相较于AKN模型，RNG k-模型对停滞板火焰轴向平均速度和轴向平均进展变量的预测能力较好，能够比较准确地预测速度分布和火焰刷厚度，并且燃烧器内部流场和回流区结构与PIV实验结果非常接近，说明该湍流模型在冲击射流火焰的数值研究中有不错的应用前景。
(3) 模型中没有考虑气体膨胀、辐射的影响，计算的温度比实际的低，有待进一步完善。
参考文献：（五号黑体）
[1]徐迎超，阎波，樊泳，等．燃气-蒸汽联合循环(CCPP)发电在首钢迁钢公司中的应用[J]．冶金动力，2012(1)：27-29.

[2]HAIGH J D, WINNING A R, TOUMI R, et al. An influence of solar spectral variations on radiative forcing of climate[J]. Nature, 2010,46(7):696-699.

[3]胡荣祖，史启祯.热分析动力学[M].北京：科学出版社，2001.
[4]孙佰仲.油页岩及半焦混合燃烧特性理论与试验研究[D].
保定：华北电力大学，2008.

（参考文献内容为小五宋体/Times New Roman）
注：红色字体部分为格式和内容要求
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